 장비리스트 Ver.2022

1. 음향 장비 목록
2. 조명 장비 목록
3. 무대기계 장치 목록
4. 음향 장비 리스트

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MODEL | Q'TY | UNIT | 비고 |
| Console | MIDAS M32 | 1 | EA | FOH 콘솔 |
| Speaker | KUDO  | 20 | EA | 메인 스피커 |
| SB218 | 8 | EA | 메인 서브 우퍼 |
| 115XT HiQ | 16 | EA | 모니터 스피커 (8 Source) |
| MTD 112 B | 8 | EA | 모니터 스피커 (8 Source) |
| ARC + SB118 | 2 | SET | SIDE FILL 스피커 (무대) |
| Microphone | MW4D MW2 BETA 87A (900MHz) | 4 | EA | 무선마이크(핸드헬드)/핀(헤드셋)마이크 없음 |
| 유선마이크 |  |  | 세부 장비 목록 참고 |
| Power | FOH |  |  | 16A Cee Form 1ea / 220v 2ea |
| 무대 상수 |  |  | 32A Cee Form 3ea |
| 무대 하수 |  |  | 16A Cee Form 3ea |
| Intercom | RS701 ( 유선 ) | 5 | EA |  |
| Etc. | Paging System | ㅡ |  | FOH나 무대에서 로비/광장/대기실 등으로연결된 음향 패치가 없습니다.로비/광장/대기실 등에 음향 장비가 필요하면별도로 준비하셔야 됩니다. |
| 기타 사항 | \* 모든 장비는 공연 전 Staff 미팅 시 협의 후 사용 가능합니다.\* 외부 인력 사용 시 음향을 전문적으로 하는 사람이 아닐 경우 본 극장의 장비/인프라 등을 사용할 수 없습니다. |

문의 | 음향 070-5001-4534

1. 조명 장비 리스트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEPARATION | Model | Q’TY | 비고 |
| Par light | Par 64 1000w (램프타입 60) | 50 |  |
| Par 64 1000w (램프타입 61) | 50 |  |
| Par 64 1000w (램프타입 62) | 50 |  |
| Par 46 28v | 100 | 사용 전 문의 요망 |
| Ellipsoid | 26” | 14 |  |
| 36” | 8 |  |
| Spotlight | F-101(1K) | 20 |  |
| Strobe | D-3000(3K) | 5 |  |
| Horizont light | Lower | 8 |  |
| Upper |  |  |
| Jupiter | 650w 2 lamp | 10 |  |
| Bank light | 8 lamp | 4 |  |
| 4 lamp | 20 |  |
| Punch light | 500w | 2 |  |
| Stand | 하이 | 20 | 7KG 미만 조명장비 외 사용 불가 |
| 로우 | 30 |  |
| Fog&pan | MDG/ Jem AF-2 | 1 | \*Fog 액 별도 |
| LEEcolor | 보유내역 확인 | - | 소량 지원 가능 [ 현재 보유 color ] |
| 기타사항 | \*무빙 조명장비 없음 (LED 무빙, SPOT 무빙) \*영상효과 장비 없음 (프로젝터, LED 스크린)\*레이저 및 특수효과 장비 없음\*팔로우 핀 라이트 보유장비 없음 \*공연장 조명장비 외부 반출사용 불가 (로비, 광장) \*조명시설 가능구역 외 조명시설 불가이 외 조명관련 공연법 및 악스홀 내규 위반사항 적발시 작업불가 |

문의 | 조명 070-5001-4537

1. 무대기계 장치 리스트

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 목록 | 규격 | 허용 중량 |
| Ceiling Light Truss | 15,000 X 400 | 600Kg |
| Ceiling Spare Batten | 15,000 | 200Kg |
| No.1 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
| MAIN Draw Curtain | 23,000 X 9,000 |  |
| No.1 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
| No.1 Light Truss | 16,000 X 400 | 600Kg |
| No.2 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
| No.2 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
| No.2 Light Truss | 16,000 X 400 | 600Kg |
| No.3 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
| No.3 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
| No.3 Light Truss | 16,000 X 400 | 600Kg |
| No.4 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
| No.4 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
| No.4 Light Truss | 16,000 X 400 | 600Kg |
| No.5 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
| No.6 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
|  Curtain | 19,400 X 9,000 |  |
| Horizont Curtain | 18,000 X 9,000 |  |
| No.1 SL Light Truss | 3,000 X 400 | 300Kg |
| No.1 SR Light Truss | 3,000 X 400 | 300Kg |
| No.2 SL Light Truss | 3,000 X 400 | 300Kg |
| No.2 SR Light Truss | 3,000 X 400 | 300Kg |
| No.1 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 X 9,000 |  |
| No.2 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 X 9,000 |  |
| No.3 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 X 9,000 |  |
| No.1 Side Curtain (SL, SR) | 3,600 X 9,000 |  |
| No.2 Side Curtain (SL, SR) | 3,600 X 9,000 |  |

문의 | 070-5001-4534 | 070-5001-4537